【붙임 1】

소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 참여 신청서

신청인	① 상호(사업장 명칭)
	② 성명(대표자)
	③ 주 소		(전화번호: )
사업장현황	④ 사업장소재지		(팩스번호: )
	⑤ 업 종						⑥ 주생산품명
	⑦ 대기배출시설 현황
	배출시설명	규 격		수 량		대기오염물질 종류		발생량(톤/년)			최근 자가측정 결과(측정일)
설치및개선대상	⑧ 설치대상 방지시설
	관련 배출시설	설치예정 방지시설
		방지시설 종류			규 격		수 량		처리대상 오염물질
	착 공 예정일						준 공 예정일
	예상 소요 사업비	원					예상 보조금 신청액		원
위와 같이 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 안산시장 귀하
※ 구비서류(번호 순서대로 파일 첨부 및 인덱스 필수) 1. 대기오염방지시설 설치 사업계획서(붙임11 참조 작성)1부. 2. 사업자 등록증 사본 1부(6개월 이내, 국세청 인터넷 발급 가능) 3. 중소기업확인증(중소벤처기업부 발행) 1부 4. 대기배출시설 설치 변경 인·허가(신고) 시 제출 서류 전체(인허가증 사본 포함) 1부. 5. 오염물질 연간 배출량 환산표 1부.(붙임 13) 6. 자가측정결과 사본(붙임11 참조) 각 1부.(총 3부) 7. 개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서 1부.(붙임 2) 8. 환경전문공사업체 등록증 사본 1부. 9. 사업비 산출내역서(붙임15) 및 도면(출도날인)(붙임11 작성기준 참조) 각 1부. 10. 사업장 기술진단서 1부 11. 중복지원 금지 확약서 1부. (붙임 9) 12. 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 선정 자체 평가표 기입 제출(붙임 14) 13. 신청사업장 기초 현황 1부.(붙임16)-엑셀파일만 제출

【붙임 2】

개인정보 수집・이용 및 제3자 위탁·제공 동의서

「소규모 사업장 방지시설 설치지원 사업」과 관련하여「개인정보보호법」제15조(개인정보의 수집ㆍ이용) 및 제22조에 따라 귀하의 개인정보를 아래와 같이 수집・이용 및 제3자 제공을 하고자 합니다.

다음의 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크, 서명하여 주시기 바랍니다.

※ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용을 거부할 권리가 있으며, 제공사항은 지원신청을 위해 반드시 필요한 사항으로 거부하실 경우 지원대상업체 선정, 정부 보조금 지급 및 사후관리가 불가합니다.

1. 개인정보 수집 및 이용 동의[필수]

[수집・이용하려는 개인정보의 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 신상사항 등)

[개인정보의 수집・이용 목적]

・소규모 사업장 지원사업 대상업체 선정, 보조금 집행·관리 등에 이용

[개인정보 이용 및 보유기간]

・보조금 지급 완료 시까지 활용, 사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

2. 개인정보의 제3자 제공 동의[필수]

[위탁·제공되는 개인정보 항목]

・개인식별정보(성명, 연락처, 주소, 신상사항 등)

[개인정보를 제공 받는 자]

・(제공) 환경부장관, 지방환경관서장, 지자체장, 환경전문공사업체

[개인정보를 제공 받는 자의 개인정보 이용목적]

・(환경부) 보조금 사업 접수 및 보조금 집행·관리 등에 이용

[개인정보를 위탁·제공 받는 자의 개인정보 이용 및 보유기간]

・사업 종료 후 5년간 보유

□ 동의함	□ 동의하지 않음

본인은 본 “개인정보의 수집･이용 및 제3자 제공 동의서” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며, 이에 동의합니다.

년      월      일

성    명 :	(인)

안산시장 귀중

【붙임 3】

보조금지원 대상시설 착공신고서

소규모사업장 방지시설 설치 지원사업
사 업 장 명
사 업 장 소 재 지			전 화 팩 스
시 공 업 체 명
시공업체 소재지			전 화 팩 스
설 치 기 간		년 월 일 부터 년 월 일 까지
설 치 금 액		원
보조금 승인액		원
자 체 부 담 액		원
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업에 대하여 착공신고서를 제출합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (서명 또는 인) 안산시장 귀하
구비서류	1. 대기배출시설 설치 허가(신고)증 사본 1부-변경사항 반영 2. 자부담금 입금 확인증 3. 예정공정표

【붙임 4】

보조금 지급 신청서

신청인	① 상호(사업장 명칭)
	② 성명(대표자)
	③ 사업장 소재지				(전화번호: )
방지시설 등 설치내역	④ 관련 대기배출시설								⑤ 방지시설 설치내역
	대 기 배출시설명		규 격				수 량		방지시설명 (저감방법)		시설용량		수량
									⑥ 사물인터넷 설치내역
									계측기 종류		수 량
설치기간 및 개선 효과	⑦ 방지시설 등 설치기간					2021. . ∼ 2021. . (소요기간 : 개월 일)
	⑧ 방지시설 설치 전후 개선효과	오염물질명				개선 전 배출농도				개선 후 배출농도
신청 내용	⑨ 총 사업비							⑩ 보조금 신청액
위와 같이 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 보조금을 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 안산시장 귀하
※ 구비서류(파일 인덱스 필수)-각 구비서류별 PDF 및 엑셀 파일 별도 제출 1. 자가측정자료(설치 후) 1부. 2. 사업자등록증(환경산업체) 사본 1부. 3. 보조금 지급 위임장 1부. (붙임 5) 4. 보조금 지급요청 통장 사본(환경산업체) 1부. 5. 방지시설 미가동 시 보조금 반납 확약서 1부(배출업체 작성). (붙임6) 6. 대기오염방지시설 사업비 준공 내역서 및 준공 도면 각 1부. 7. 사업정산 자료(세금계산서, 거래명세서 등) 8. 방지시설 설치 공사 전·중·후 사진(시설 각 부위별), 사진대지, 사진파일 별도 제출 9. 하자이행보증보험증권(2년 10%) 1부.

【붙임 5】

위       임       장

수 임 자 (위임을 받는 자, 환경전문공사업)	사업장명
	주 소
	대표자 성명	(인)
	생 년 월 일
위 임 자 (위임을 주는 자, 배출업체)	사업장명
	주 소
	대표자 성명	(인감도장)
	생 년 월 일
사업내역	방지시설	종류 : 시설용량 :
	사물인터넷	부착된 계측기 :
	사업기간(일자)	202 . . ∼ 202 . .
상기 위임자는 상기「소규모사업장 방지시설 설치 지원사업」의 보조금을 안산시에서 수임자에게 직접 지급하는 것에 동의하며, 이를 위한 지급 신청서류 작성 및 신청, 보조금수령에 관한 일체의 행위를 위임합니다. 붙임 : 인감증명서 1부. 년 월 일 위 임 자 : (인감도장) 안산시장 귀중

【붙임 6】

보조금 반납 확약서

사업장명
주 소
대표자 성명	(인)
생년월일

상기 본인은 사업장의 폐업, 이전 등으로 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 보조금을 지원받은 방지시설을 미 가동하게 된 경우에는 아래 방지시설 사용기간의 보조금 반납율에 따라 사유 발생일로부터 3개월 이내에 지원받은 보조금을 반납할 것을 확약합니다

< 방지시설 사용기간별 반납율 >

방지시설 사용기간	보조금 반납율
3개월 미만	80%
3개월 이상 6개월 미만	70%
6개월 이상 12개월 미만	60%
12개월 이상 18개월 미만	50%
18개월 이상 24개월 미만	40%
24개월 이상 30개월 미만	30%
30개월 이상 36개월 미만	20%

1. 방지시설 사용기간은 배출시설 및 방지시설 가동개시 신고서 상의 가동개시(예정)일 및 세무서 등에 제출한 폐업 신고일 또는 폐업 확인일 등을 기준으로 산정

2. 월 수 산정이후 잔여 일자가 15일 이상인 경우에는 1개월을 더하고, 15일 미만인 경우에는 월 수 산정에 반영하지 않음.

【붙임 7】 방지시설 종류별 용량별 보조금 지원 한도

< 방지시설 종류·시설용량별 설치비 및 보조금 지원액 >

(단위: 만원)

구 분		시설용량	방지시설 설치비	보조금 지원액
				계	국비	지방비
여과집진시설		100㎥/분	3,307	2,977	1,654	1,323
		200㎥/분	4,791	4,312	2,396	1,916
		300㎥/분	6,028	5,425	3,014	2,411
		400㎥/분	7,593	6,834	3,797	3,037
		500㎥/분	8,690	7,821	4,345	3,476
원심력집진시설		100㎥/분	1,300	1,170	650	520
		200㎥/분	2,400	2,160	1,200	960
		300㎥/분	2,800	2,520	1,400	1,120
		400㎥/분	3,900	3,510	1,950	1,560
		500㎥/분	4,700	4,230	2,350	1,880
흡수에의한 시설	먼지용	100㎥/분	3,508	3,157	1,754	1,403
		200㎥/분	4,568	4,111	2,284	1,827
		300㎥/분	5,629	5,066	2,815	2,251
		400㎥/분	7,391	6,652	3,696	2,956
		500㎥/분	9,250	8,325	4,625	3,700
	가스용	100㎥/분	3,659	3,294	1,830	1,464
		200㎥/분	4,846	4,361	2,423	1,938
		300㎥/분	5,929	5,337	2,965	2,372
		400㎥/분	7,640	6,876	3,820	3,056
		500㎥/분	9,586	8,627	4,793	3,834
흡착에의한 시설		100㎥/분	1,706	1,535	853	682
		200㎥/분	3,034	2,731	1,517	1,214
		300㎥/분	3,544	3,190	1,772	1,418
		400㎥/분	4,667	4,201	2,334	1,867
		500㎥/분	5,612	5,051	2,806	2,245
RTO		100㎥/분	13,400	12,060	6,700	5,360
		200㎥/분	18,760	16,884	9,380	7,504
		300㎥/분	25,320	22,788	12,660	10,128
		400㎥/분	32,916	29,624	16,458	13,166
		500㎥/분	41,145	37,031	20,573	16,458
RCO		100㎥/분	20,000	18,000	10,000	8,000
		200㎥/분	30,000	27,000	15,000	12,000
		300㎥/분	43,900	39,510	21,950	17,560
		400㎥/분	52,000	46,800	26,000	20,800
		500㎥/분	60,000	54,000	30,000	24,000
SCR		100㎥/분	24,000	21,600	12,000	9,600
		200㎥/분	28,000	25,200	14,000	11,200
		300㎥/분	31,500	28,350	15,750	12,600
		400㎥/분	36,500	32,850	18,250	14,600
		500㎥/분	42,000	37,800	21,000	16,800
연소조절에 의한 시설 (저녹스버너 등)		0.1톤이상 0.3톤미만	2,760천원	2,484천원	1,380천원	1,104천원
		0.3톤이상 0.5톤미만	4,823천원	4,341천원	2,412천원	1,929천원
		0.5톤이상 0.7톤미만	6,549천원	5,894천원	3,274천원	2,620천원
		0.7톤이상 1톤미만	7,406천원	6,665천원	3,703천원	2,962천원
		1톤이상 2톤미만	8,014천원	7,213천원	4,007천원	3,206천원
		2톤이상 3톤미만	8,494천원	7,645천원	4,247천원	3,398천원
		3톤이상 4톤미만	10,536천원	9,482천원	5,268천원	4,214천원
		4톤이상 5톤미만	11,247천원	10,122천원	5,623천원	4,499천원
		5톤이상 6톤미만	12,397천원	11,157천원	6,198천원	4,959천원
		6톤이상 7톤미만	13,120천원	11,808천원	6,560천원	5,248천원
		7톤이상 8톤미만	14,102천원	12,692천원	7,051천원	5,641천원
		8톤이상 10톤미만	15,627천원	14,064천원	7,813천원	6,251천원
		10톤이상	16,896천원	15,206천원	8,448천원	6,758천원
전기집진시설		100㎥/분	20,000	18,000	10,000	8,000
		200㎥/분	30,000	27,000	15,000	12,000
		300㎥/분	43,900	39,510	21,950	17,560
		400㎥/분	52,000	46,800	26,000	20,800
		500㎥/분	60,000	54,000	30,000	24,000
기타시설		100㎥/분	2,697	2,427	1,349	1,079
		200㎥/분	3,928	3,535	1,964	1,571
		300㎥/분	4,787	4,308	2,394	1,915
		400㎥/분	6,239	5,615	3,120	2,496
		500㎥/분	7,568	6,811	3,784	3,027

주1) 보조금 지원 금액은 부가가치세를 제외한 금액이며 상기 지원 기준금액을 초과할 수 없음

주2) 설치비용이 지원 기준금액보다 낮은 경우 실제 설치비용 기준으로 지원하되, 설치비용의 일정 부분은 자부담으로 충당하여야 함

주3) 보일러 용량 1톤은 619,000㎉로 산정하고 냉온수기의 용량 1RT는 3,320㎉로 환산하여 상기 기준을 적용

주4) 기타시설은 단가표에 제시된 방지시설 외 중력집진시설, 산화환원에 의한 시설 등 「대기환경보전법 시행규칙」별표4에 규정된 시설임

주5) 방지시설 단가는 단가표에 제시된 금액 이하로 하되, 미세먼지 저감(원인물질 포함) 신기술 적용, 시설 사양, 현장 여건 등으로 단가가 상승하는 경우, 선정심사위원회 심사를 통해 30% 범위 내에서 조정 가능

주6) RTO 등의 방지시설 전단에 설치하는 농축기는 새로운 오염물질이 발생하지 않으면서 방지시설의 효율을 향상시킬 수 있는 경우 방지시설에 포함하여 지원 가능

※ 위 방지시설별 시설용량은 여유율을 제외한 배출시설별 혼합 배출 가스량 기준임

□ 방지시설 종류 및 시설용량별 방지시설 설치비, 보조금이 산정되지 않은 사항은 평균값 등을 사용하여 산정 및 보조금 지원

	< 산정 예시>
◇ 여과집진기 300㎥/분 초과, 400㎥/분 미만 방지시설 설치비는 300㎥/분(6,028만원)과 400㎥/분(7,593만원) 설치비를 이용하여 산정 - 시설용량 350㎥/분 설치비* : 6,028만원 + 782.5만원 = 6,811만원 * 300㎥/분 설치비 + 10㎥/분(7,593 - 6,028) /10) 당 설치비×5 = 782.5만원 - 시설용량 360㎥/분 설치비* : 6,028만원 + 939만원 = 6,967만원 * 300㎥/분 설치비 + 10㎥/분(7,593 - 6,028) /10) 당 설치비×6 = 939만원 ◇ 여과집진기 500㎥/분 초과 방지시설 설치비는 500㎥/분 방지시설 설치비를 이용하여 산정 - 시설용량 600㎥/분 설치비* : 8,690만원 + 1,738만원 = 10,428만원 * 시설용량 500㎥/분의 설치비(8,690만원)에서 100㎥/분 당 설치비 (8,690만원 × 100/500=1,738만원)를 산정하여 합산 - 시설용량 650㎥/분 설치비* : 8,690만원 + 2,607만원 = 11,297만원 * 시설용량 500㎥/분의 설치비(8,690만원)에서 150㎥/분 당 설치비(8,690만원 × 150/500 = 2,607만원)를 산정하여 합산

【붙임 8】

사물인터넷(계측기) 보조금 지원

○ 사물인터넷은 환경전문공사업에서 직접 설치 또는 관련업체에 의뢰하여 설치

○ 향후, 총량관리대상 사업장*은 TMS 부착 대상이므로 사물인터넷 부착 대상에서 제외

* 연간 SOx 4톤 초과 또는 NOx 4톤 초과 또는 먼지 200㎏ 초과 배출사업장

< 사물인터넷 부착비용 및 보조금 지원단가 >

(단위 : 만원)

구 분	계	사물인터넷 부착비용						보조금 지원단가 (부가세 제외)
		차압계 (압력계)	온도계	전류·전력 계측기*		IoT 게이트웨이	VPN	계	국비	지방비
				배출시설	방지시설
여과집진	350	40	50	30	30	160	40	315	175	140
흡착설비	350	40	50	30	30	160	40	315	175	140
원심력집진	310	-	50	30	30	160	40	279	155	124
흡수·세정	410	pH계 100	50	30	30	160	40	369	205	164
전기집진	340	전류계 30	50	30	30	160	40	306	170	136
RTO	310	-	50	30	30	160	40	279	155	124
RCO	310	-	50	30	30	160	40	279	155	124
SCR	310	-	50	30	30	160	40	279	155	124
기타시설	310	-	50	30	30	160	40	279	155	124

* ID(유인송풍기), FD(압입송풍기) 팬, 배출시설 가동 유무를 확인할 수 있는 장치

□ 사물인터넷(계측기) 장치사양

○ 차압계·압력계

구 분	사 양
측정 대상 및 범위	기체, 0 ~ 500mmH2O
출력신호	4 ~ 20mA*
오차	±0.5% 이내
Display	측정값을 나타낼 수 있어야 함
Operating Temperature	-20 ~ 60℃
운용전원	DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인에 영향이 없어야 함
무게	1kg 이하(배관에 설치 시 배관에 무리가 없어야 함)

* 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

○ pH계

구 분	사 양	비고
측정 범위	0 ~ 14 pH	pH 전극
사용 온도	0 ~ 80℃
케이블	5m 이상(설치 여건에 따라 설치)
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인의 영향이 없어야 함
기능	측정값을 나타낼 수 있어야 함	pH Controller
측정 범위	0 ~ 14 pH
분해능	0.1pH 이하
정밀도 및 재현성	±0.6% 이하
출력 신호	4 ~ 20mA*
온도 보상	0 ~ 50℃
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인의 영향이 없어야 함
운용전원	DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz

* 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

○ 온도계

구 분	사 양
측정 범위 및 타입	-40℃ ~ 100℃ 이상, Pt 100Ω, 열전대 등
오차	±1.5℃ 또는 ±1.0%RD 중 큰값
DIsplay	측정값을 나타낼 수 있어야 함
길이	50cm ~ 2m(설치 여건에 따라 설치)
출력신호	4 ~ 20mA*
Operating Temperature	-20 ~ 60℃
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인에 영향이 없어야 함
운용전원	DC24V(100 ~ 220VAC), 60Hz
기타	설치 플랜지 포함

* 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

○ 전류계

* 측정부하의 도선 굵기 및 차단기 용량에 따라 상이

** 출력신호는 IoT 게이트웨이와 호환 가능한 신호이면 mA 외의 출력신호도 가능

※ 전류계를 사용하는 목적이 시설장비의 가동여부(on/off)인 경우에는 전류계를 대신하여 전자접촉기(Magnetic Switch)의 보조접점을 활용하여 사용할 수 있음

구 분	사 양
측정 범위	0 ∼ 600A*
출력신호	4 ∼ 20mA**
오차	±2% 이내
Operating Temperature	-20 ~ 60℃
내구성	장기간 실외에서 연속적인 측정 시 외부 요인에 영향이 없어야 함
기타	설치 시 현장 설비에 영향이 없을 것

【붙임 9】

중복지원 금지 확약서
사 업 명	소규모사업장 방지시설 설치 지원사업
기 업 명
당사는「소규모사업장 방지시설 설치 지원사업에」을 참여함에 있어 정부기관(공공기관 포함)의 지원을 받은 사실이 없으며, 추후 다른 정부지원사업을 지원 받은 사실이 확인 될 경우 동 사업의 지원금 전체를 반납하겠으며, 사업 진행에 따른 제반 사항에 대하여 적극 협조할 것을 확약합니다. 년 월 일
대표 : (인)
안 산 시 장 귀하

【붙임 10】

소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 세부 기준

1) 보조금 지원 및 제외 범위

가. 지원 범위

① 사업장별 노후 방지시설 교체 설치비용만 지원

- 1개 최종배출구에 직렬로 연결된 다수의 방지시설 지원 가능

- 연간 1개 사업장에 2개 방지시설까지 지원 가능(최종 배출구 기준)

(단, 2개 이상 방지시설(최종배출구 2개 이상)을 1개의 방지시설로 통합(최종 배출구 1개)하는 경우 1개 방지시설로 간주)

② 대기환경보전법 시행규칙 별표4의 대기오염방지시설만 지원

- 후드, 덕트, 송풍기 및 각종 펌프 등 방지시설에 딸린 기계․기구류 포함(예비용은 제외)

③ 2020년 대기배출허용기준 강화에 따라 방지시설을 신설하는 경우  및 방지시설 설치 면제 대상시설에 방지시설 설치하는 경우 지원

④ 염색관련 백연배출 사업장

- 다림질시설(텐터)과 연결된 방지시설은 백연저감이 가능한 설비로 설치하여야 함

나. 지원 제외

① 기존 방지설비, 덕트 등 일체 철거비

② 방지설비 안치를 위한 철 구조물 및 콘크리트 타설 등 기초설치비

③ 기존 덕트공 외의 덕트 설치를 위한 벽체 타공비

2) 사업참여 기준

① 「환경기술 및 환경산업 지원법」제15조의 규정에 따른 대기분야 환경전문공사업에 등록한 업체

② 사물인터넷은 환경전문공사업에서 직접 설치 또는 관련업체에 의뢰하여 설치 가능

※연소조절에 의한 시설은 환경전문공사업 등록을 하지 아니한 업체도 설계ㆍ시공 가능

3) 제출서류 관련 사항

가. 제출서류

① (붙임1) 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 참여신청서의 하단 구비서류 목록 참조

나. 제출방법

① 출력물 : 신청서를 포함한 구비서류 일체

② 전자파일 : USB로 제출(자료 복사 후 USB는 돌려줌)

- PDF 파일 제출 : 구비서류 각각 PDF로 변환 제출(Auto Cad도 PDF 변환 제출, 엑셀 파일 제외)

- 엑셀 파일 제출 : 내역서(붙임16), 오염물질 연간 배출량 환산표(붙임13)

- Auto Cad 파일 제출 : 설계도면

다. 서류작성 및 파일 제출 시 유의사항

① 구비서류 제출 시 모든 구비서류는 (붙임1) 의 구비서류 번호 순으로 구분하여 파일 인덱스 후 파일 철하여 제출

② 대기오염방지시설 설치 사업계획서(붙임 11참조 후 작성)

③ 사업자등록증 사본

- 최근 6개월 이내, 인터넷 발급 가능

④ 중소기업확인증 사본(중소벤처기업부 발급, 최근 6개월 이내)

⑤ 대기배출시설설치 변경허가(신고) 서류 (붙임11 참고 후 작성)

⑥ 오염물질 연간 배출량 환산표(붙임 13), (붙임11 참고 후 작성)

⑦ 개인정보 수집․이용 및 제3자 위탁․제공 동의서(붙임2)

⑧ 환경전문공사업체 등록증 사본

⑨ 사업비 산출내역서 및 도면 (붙임11 참고 후 작성)

- 내역서 작성 시(제공한 엑셀 파일 사용)

- 원가계산서 상 외부 크레인 등 장비 사용료는 경비항목으로 작성

- IoT(사물인터넷) 장치는 붙임9의 금액을 참고하여 장치별 금액(1대)으로 작성

- 전기공사는 품셈 및 적산정보 적용하여 작성(물량산출 근거 도면 첨부)

- 노무비 산출 물량에는 할증 적용 금지

- 흡수에의한 시설의 경우 본체(BODY)는 PVC DUCT 제작설치품 적용하며, 실 사용되는 잡자재만 포함할 것

- 설계도 작성 시(Auto Cad로 작성) 하며 물량산출서의 모든 산출 근         거는 제출한 Auto Cad 파일에서 실측수치로 확인 가능하도록 표현되어         야 하며, 도면에서 확인 불가 시 보조금 지원 제외.

⑩ 사업장 기술진단서(녹색환경지원센터에 신청 진단받은 결과 설계반영 후 제출)

⑪ 중복지원 금지 확약서 (붙임9)

⑫ 방지시설 설치 지원사업 자체 평가표(붙임4 항목별 근거자료 사본 첨부)

⑬ 신청사업장 기초 현황 (붙임17 엑셀파일만 제출)

(인쇄물 신청서 제출 예)

【붙임 11】

지원사업 신청서류 항목별 세부작성 기준

1. 사업계획서에 포함될 내용

○ 사업개요 (지원신청 사업장에 대한 간략한 소개)

○ 현장조사 (아래 사항은 필수 조사 내용임)-누락 시 건별 감점

① 기존 허가(신고)증 배출시설, 방지시설 등 내용 확인,

② 기존시설 운영상태 파악(운영일지: 일, 월 최대/ 평균 가동시간 등) 및 자가     측정 기록, 방지시설 용량 증가 시 전기용량 증설 여부 등)

③ 대기오염물질 발생원 파악(사용원료 및 발생/처리대상 예상 물질 등 조사)

④ 기존 시설의 보수 ·교환· 개조, 고장 등 파악

⑤ 배출시설의 밀폐, 포집 후드·덕트 연결 상태, 부식 정도 등 파악

⑥ 현장 운영자들 과 면담 등을 통하여 현 시설의 문제점 등 파악

⑦ 문제 해결을 위한 시설개선(교체)의 타당성 여부 등 검토

⑧ 사진(최근) : 사진은 원거리 및 근접사진으로 구분하여 촬영 제출

‣ 필수 제출사진 (배출시설, 후드/덕트, 방지시설 및 부속기기, 방지시설 명판     등(설치년도 확인용)

‣ 사업장 위치도

‣ 사업기간 : (착공 후 준공까지 예상 기간)

‣ 기타

2. 대기 자가측정 기록 : 총 3회분 제출

① 미세먼지 배출량 평가용  : 먼지, SOx, NOx

‣ 2021년 상반기 자가측정 안 했을 경우 - 2020년 상·하반기 각 1회분 제출

‣ 2021년 상반기 자가측정 했을 경우 - 2020년 하반기, 2021년 상반기 각 1회분 제출

② 오염물질 배출농도 평가용 : 1회분

‣ 사업장에서 배출되는 배출오염물질 중 2020년 강화된 배출허용기준 대비 배출농도가 가장 높은 물질(1종류) 포함된 최근(2019년 하반기 또는 2020년 상반기 측정자료 중 선택)자료

3. 대기방지시설 설계관련 서류

① 기존시설 과 개선(교체)할 시설의 비교표 (배출/방지시설)

② 연료, 원료 등의 사용량 및 제품의 생산량, 작업시간 등

③ 대기오염물질 배출량 (예측명세서)

‣ 배출가스량 산출 : 각 배출시설별+ 후드+ 덕트+....+ 혼합점에서 배출가스량

‣ 오염물질 배출량 산출 : 배출시설별 오염물질 농도, 혼합점에서 농도,..

‣ 종별산정 :

④ 방지시설 설계

‣ 방지시설 : 각종 설계조건, 설계인자, 여유율 등 고려 주요자재의 재질선택, 최                   종 용량산출 등

‣ 압력손실 : 배출시설부터→ 덕트→ 방지시설 최종 배출시 까지 압력손실 산출

‣ 부대설비 : 송풍기, 펌프류 등 각종 부속장비에 대한 필요 용량산출 등,

(흡수에의한 방지시설 및 용수 사용시설은 사용 후 배출수를 측정할 수 있는 유         량계 설치 설계에 반영 적용 할 것)

‣ 방지시설 처리 전/후 오염물질별(악취포함) 농도, 제거효율 등 에 관한 자료

(법적 배출허용기준 과 처리 후 예측배출농도 비교표 작성)

⑤ 방지시설의 연간 유지관리계획서

⑥ 기존 배출시설 설치 허가증(신고증명서) 사본(변경내용 포함), 기타

(※ 3번 서류는 인•허가기관에 제출 시 보완 없이 승인 될 수 있도록 상세히 작성 )

4. 도면 작성 (Autocad 실측으로 KS기준적용 상세하게 도면작성- cad파일 제출)

( 3. 설계관련서류에서 산출된 용량, 수량 등을 근거하여 도면 작성)

① P＆ID도(계통도) (배출시설에서 방지시설 까지 한 장에 표시),

② 배치도(옥상, 지상 등 위치 표시, 방지시설 다수인 경우 대상 명확히 표기),

③ 정면도, 평면도, 측면도(기타 필요시 등각, 3D로 작성)

④ 상세도(주요 부품별, 송풍기, 펌프, 후드/덕트, 안전사다리(점검대) 등 ),

(주요 구성품 사용재료 및 물량 산출이 확인 되도록 실측 제작도면(전개도) 형태로         작성, 기성품인  송풍기, 펌프, 노즐 등은 제작사의 도면 및 사양서 첨부로 가능)

⑤ 전기/ IOT 도면, (전기공사 물량 산출 내용 확인 가능한 전기 상세도, 자동제어 운전일 경우 자동제어 도면 작성)

⑥ 기타 (도면마다 부품표 반드시(부품번호, 규격, 수량 포함된) 작성

(※ 크레인장비 사용시 크레인 위치부터 장비설치 장소까지 개략 거리 표시 등)

5. 설계내역서 작성 (정부 원가계산서 기준- 제공 엑셀파일에 작성 제출)

① 인건비 : 정부품셈기준으로 작성(그 외 인건비는 2개 이상 업체의 견적가 첨부)

② 재료비 : 정부허가(등록) 2개이상 전문가격조사 기관의 단가적용, 그 외 가격은                2개 이상 업체의 견적가 중 낮은 가격 적용)

③ 수량산출서 작성(도면에 표시 안 된 수량산출 인정 안됨)

④ 근거 첨부 : 해당 품셈(적산), 해당 제품 가격조사 자료, 견적서 및 송풍기(전동                   기포함), 펌프 등 부속장비의 제품성적서, 제작사 사양서 등 첨부

〓  설계내역서 작성 순서  〓

(설계도서간 불일치 발생이 없도록 아래 순서대로 작성)

① 현장조사	사업계획서 내용대로 현장조사 실시
□
② 방지시설 설계	현장조사를 기초로 방지시설의 종류, 용량, 설계인자 등 산정
□
③ 도면작성	방지시설 설계를 기초로 상세하게 도면 작성
□
④ 물량산출	도면을 근거로 제작·설치에 소요되는 자재 물량산출
□
⑤ 단가조사	물량산출된 자재 제품별 2개 이상 가격조사기관(견적)의 비교 단가 적용
□
⑥ 일위대가표 작성	해당분야 품셈 및 적산정보를 근거로 작성(근거자료 첨부)
□
⑦ 엑셀내역서 순서대로 작성	제공된 엑셀서식에 따라 일위대가목록→ 내역서→ 공종별 집계표 → 원가계산서 → 표지 순서대로 작성

(※ 제공된 엑셀 설계내역서 맨뒤 시트(sheet)부터 순서대로 작성, 임의로 순서 변경 하지 말 것)

§ 첨부한 엑셀 내역서 상 작성 방법 및 기준대로 미작성하거나, 물량산출서의 근거가 표현 안 된 도면(Auto Cad 작성)을 제출한 사업장은 선정 평가표 상 중복 감점 및 보조금 제외 대상임

【붙임 12】

염색관련 백연저감시설 준공(성능평가) 기준

○ 평가항목

구 분	측정위치	성 능 평가 기 준
대기측정	방지시설 후단	방지시설 설계 배출가스량(표준상태) 대비 자가측정 배출가스량(표준상태)이 90%이상만족(시설별 배출허용기준 이내)
악취평가	방지시설 전·후단 측정	복합악취 각 1회 측정결과 500배 이하 만족
백연평가	연돌(배출구) 후단	관능시험법(시각) 1회 측정결과 백연평가 4도 중 2도 이내 만족
가연성분 평가	방지시설 전·후단 측정	노르말헥산추출법 1회 측정결과 가연성분 제거율 60%이상 또는 후단 10mg/ℓ이하 배출 만족

(백연 측정기준 : 0℃ 이상, 풍속 2m/sec이하, 배출구로부터 10m 이격 거리 내