안산시 산업지원본부 공고 제 2026–10호

- 2027년 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업 -

참여(희망) 사업자 사전 수요조사 안내공고

「2027년 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업」 공모 신청을 위한 “사전 수요조사”를 실시하고자 다음과 같이 공고하오니 많은참여 부탁드립니다.

2026.  8.  .

안  산  시  장

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 2027년 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업(예정)

나. 사업기간 : 2027. 2. ~ 12.

다. 사업위치 : 산업단지 등 집중관리지역 및 악취관리지역 등

라. 사업예산 및 사업량 : 사전 수요조사 결과“반영 예정”

마. 사업내용 : 사업장별 방지시설(1대) 교체(설치) 지원

바. 지원내용

- 설치비의 최대 90% 지원(국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10% 및 VAT 별도)

- 보조금 지원한도 참조 붙임 2 참조

※ 해당 지원금 기준은 2026년도 지원사업 기준으로 변동될 수 있음

2. 신청자격

가. 신청대상 : 공고일 기준 안산시 소재 사업장

- 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항에 따른 중·소기업

- 「대기환경보전법 시행령」 제13조에 따른 4,5종 사업장(1~3종 신청 가능) 또는 「악취관리법」 제8조에 따른 악취배출시설 설치 사업장

나. 지원제외

- 공공기관 및 공공시설에 설치하는 방지시설

- 5년 이내 설치한 방지시설 ※ 기간산정 : 설치(가동개시)일 ~ 2027년 2월

- 관련 지침에 따른 제외대상

* 2026년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 국고보조금 업무처리 지침 참고

3. 신청서 제출방법

가. 신청기간 : 2026. 8. 31.(월) ~ 9. 11.(금)

나. 신청서류

- 지원사업 사전 수요조사서 양식 1부.

- 악취배출신고증 또는 대기배출 인·허가증 사본 1부.

다. 신청방법 : 이메일 접수(gmlgus0102@korea.kr)

라. 문 의 처 : 산단환경과 기술지원팀 (☎ 481-2904)

4. 기타사항

가. 제출된 서류는 반환하지 않으며 필요한 경우 추가 자료를 요청할 수 있음

나. 사전 수요조사에 참여한 사업장은 향후 「2027년 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업」본 사업 공고 시 평가 가점 대상에 포함할 예정임

※ 가점의 세부 기준 및 부여 점수는 본 사업 공고 시 별도 안내 예정이며, 사전 수요조사 참여가 지원대상 선정 또는 지원을 보장하는 것은 아님.

붙임  1. 지원사업 수요조사서 양식 1부.

2. 보조금 지원한도 1부.  끝.

[붙임 1] 수요조사서 서식

우리동네 맑은공기 패키지 지원사업 사전 수요조사서

① 신 청 인	상호(사업장)								전 화 번 호
	성명(대표자)								팩 스 번 호
	주소(사업장)		(우편번호 )
	산업단지명								중 소 기 업		중,소기업 구분
	업 종		대기 허가증상 업종 기재						대기(종별)		대기배출 ( )종
	성명(담당자)								사업자번호
	핸드폰번호								전 자 메 일
② 시 공 업 체	상호(사업장)								성명(대표자)
	사업자번호								환경전문공사업		(발행기관명) 제 호
	전 화 번 호								팩 스 번 호
	성명(담당자)								핸드폰번호
	직책및직급								전 자 메 일
	주소(사업장)		(우편번호 )
③ 현재 배출 및 방지 시설	○ 대기배출시설 현황 ※지원사업 신청대상만 기재(내용이 많은 경우 별첨)
	배출시설명	규 격		수 량			오염물질 종류		배출농도		배출가스량		발생량(톤/년)
													악취시설 미작성
	○ 방지시설 현황 ※지원사업 신청대상만 기재
	설치(가동)년도	방지시설명				풍 량		수 량	처리대상 오염물질					처리효율(%)
	(시설물의 공고일 기준 5년 내 지원실적) 지원년도, 지원기관, 금액 등을 기재
④ 교체 배출 및 방지 시설	○ 대기배출시설 현황 ※지원사업 신청대상만 기재(내용이 많은 경우 별첨)
	배출시설명	규 격		수 량			오염물질 종류		배출농도		배출가스량		발생량(톤/년)
													악취시설 미작성
	○ 방지시설 현황 ※지원사업 신청대상만 기재 [여유율=(시설용량-배출가스량)/시설용량)]
	개선구분	방지시설명				풍 량		수 량	처리대상 오염물질			예상 처리효율(%)
⑤ 기 타	합계				보조금					자부담					비고
위와 같이 2027년 안산시 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업을 사전 수요조사서를 제출합니다. 2027년 월 일 신청인 (직인) 안산시장 귀하
■ 사전 수요조사서는 신청서가 아니며, 2027년 맑은공기 패키지 지원사업 공모 신청을 위한 수요조사 자료로 활용될 예정으로 업체정보는 공개하지 않음 ■ 구비서류 1. (배출업체) 악취신고증 또는 대기배출시설 설치 허가(신고)증 1부. [해당시설만 제출, 전체 제출 지양] ■ 작성방법 1. ②시공업체는 공란으로 제출가능 2. ③현재 배출 및 방지시설, ④교체 배출 및 방지시설은 교체(설치) 대상인 시설을 간략하게 작성 3. ⑤기타 산출금액은 개략금액으로 제출 4. 시공업체에서 배출업체 참여의사를 확인한 경우 대리제출 가능

[붙임 2] 보조금 지원금 및 지원한도

□ (방지시설 보조금액) 보조금 지원한도* 내에서 방지시설 종류 및 시설용량별로 산정된 보조금을 지원 * 입자상 및 가스상물질 2.7억원, RTO 등 5.6억원, 공동방지시설 7.2억원

【 방지시설 종류·시설용량별 설치비 및 보조금 지원액 】

(단위: 만원)

구 분		시설용량	방지시설 설치비	보조금 지원액
				계	국비	지방비
여과집진시설		100㎥/분	3,300	2,970	1,650	1,320
		200㎥/분	4,700	4,230	2,350	1,880
		300㎥/분	6,300	5,670	3,150	2,520
		400㎥/분	7,500	6,750	3,750	3,000
		500㎥/분	8,000	7,200	4,000	3,200
원심력집진시설		100㎥/분	1,200	1,080	600	480
		200㎥/분	2,300	2,070	1,150	920
		300㎥/분	3,000	2,700	1,500	1,200
		400㎥/분	3,800	3,420	1,900	1,520
		500㎥/분	4,100	3,690	2,050	1,640
흡수에 의한 시설	먼지용	100㎥/분	3,500	3,150	1,750	1,400
		200㎥/분	4,600	4,140	2,300	1,840
		300㎥/분	6,100	5,490	3,050	2,440
		400㎥/분	7,400	6,660	3,700	2,960
		500㎥/분	8,400	7,560	4,200	3,360
	가스용	100㎥/분	3,800	3,420	1,900	1,520
		200㎥/분	5,000	4,500	2,500	2,000
		300㎥/분	6,700	6,030	3,350	2,680
		400㎥/분	7,900	7,110	3,950	3,160
		500㎥/분	9,000	8,100	4,500	3,600
흡착에 의한 시설		100㎥/분	1,600	1,440	800	640
		200㎥/분	2,900	2,610	1,450	1,160
		300㎥/분	3,500	3,150	1,750	1,400
		400㎥/분	4,400	3,960	2,200	1,760
		500㎥/분	5,000	4,500	2,500	2,000
RTO (축열식소각로)		100㎥/분	14,500	13,050	7,250	5,800
		200㎥/분	20,200	18,180	10,100	8,080
		300㎥/분	31,600	28,440	15,800	12,640
		400㎥/분	35,700	32,130	17,850	14,280
		500㎥/분	38,300	34,470	19,150	15,320
RCO (축열촉매연소장치)		100㎥/분	21,600	19,440	10,800	8,640
		200㎥/분	31,700	28,530	15,850	12,680
		300㎥/분	48,000	43,200	24,000	19,200
		400㎥/분	55,200	49,680	27,600	22,080
		500㎥/분	61,800	55,620	30,900	24,720
SCR (선택적 촉매환원법)		100㎥/분	24,300	21,870	12,150	9,720
		200㎥/분	28,600	25,740	14,300	11,440
		300㎥/분	33,200	29,880	16,600	13,280
		400㎥/분	37,200	33,480	18,600	14,880
		500㎥/분	40,700	36,630	20,350	16,280
전기집진시설		100㎥/분	19,100	17,190	9,550	7,640
		200㎥/분	28,300	25,470	14,150	11,320
		300㎥/분	39,900	35,910	19,950	15,960
		400㎥/분	49,500	44,550	24,750	19,800
		500㎥/분	60,500	54,450	30,250	24,200
응축에 의한 시설 (수냉식)		100㎥/분	6,000	5,400	3,000	2,400
		200㎥/분	8,900	8,010	4,450	3,560
		300㎥/분	11,500	10,350	5,750	4,600
		400㎥/분	14,100	12,690	7,050	5,640
		500㎥/분	15,900	14,310	7,950	6,360
기타시설		100㎥/분	2,697	2,427	1,349	1,079
		200㎥/분	3,928	3,535	1,964	1,571
		300㎥/분	4,787	4,308	2,394	1,915
		400㎥/분	6,239	5,615	3,120	2,496
		500㎥/분	7,568	6,811	3,784	3,027

주1) 보조금 지원 금액은 부가가치세를 제외한 금액이며 상기 지원 기준금액을 초과할 수 없음

주2) 설치비용이 지원 기준금액보다 낮은 경우 실제 설치비용 기준으로 지원하되, 설치비용의 일정 부분은 자부담으로 충당하여야 함

주3) 기타시설은 단가표에 제시된 방지시설 외 중력집진시설, 산화환원에 의한 시설 등 「대기환경보전법 시행규칙」별표4에 규정된 시설임

주4) RTO 등의 방지시설 전단에 설치하는 농축기는 새로운 오염물질이 발생하지 않으면서 방지시설의 효율을 향상시킬 수 있는 경우, 실비를 보조금 지원 한도 외에서 추가 지원이 가능하며, RTO 본체에 대한 지원 금액은 농축 후 용량 기준으로 산정

주5) 방지시설 단가는 단가표에 제시된 보조금 지원액 이하로 하되, 미세먼지 저감(원인물질 포함) 신기술 적용, 시설 사양, 후드·덕트 교체, 현장 여건, 주5)에 따른 농축기 설치 등으로 단가가 상승하는 경우, 보조금수령자 선정심사위원회 심사를 통해 30% 범위 내에서 조정 가능

주6) 흡수에 의한 시설(먼지용)의 경우 충진물을 포함 시설에 대하여 적용

주7) 가축분뇨 퇴·액비 제조시설은 다음의 경우 보조금수령자 선정심사위원회 심사를 거쳐 보조금 지원한도의 일정 범위 내에서 조정 가능. 오염물질 포집을 위해 밀폐시설을 설치하는 경우 보조금 지원한도의 50%(2.7억원 = 5.4억원 × 0.5, 국고 1.5억원) 이내에서 조정할 수 있으며, 성능이 확인된 탈취제 등 악취를 제거할 수 있는 적절한 조치(악취방지법 시행규칙 별표 4)를 적용한 경우에는 추가로 30%(1.62억원 = 5.4억원 × 0.3, 국고 0.9억원) 범위 내에서 조정 가능

□ (보조금 산정) 방지시설 종류 및 시설용량별 방지시설 설치비, 보조금이 산정되지 않은 사항은 평균값 등을 사용하여 산정 및 보조금 지원

	< 산정 예시 >
◇ 여과집진기 300㎥/분 초과, 400㎥/분 미만 방지시설 설치비는 300㎥/분(6,300만원)과 400㎥/분(7,500만원) 설치비를 이용하여 산정 - 시설용량 350㎥/분 설치비* : 6,300만원 + 600만원 = 6,900만원 * 300㎥/분 설치비 + 10㎥/분(7,500 - 6,300) /10) 당 설치비×5 = 600만원 - 시설용량 360㎥/분 설치비* : 6,300만원 + 720만원 = 7,020만원 * 300㎥/분 설치비 + 10㎥/분(7,500 - 6,300) /10) 당 설치비×6 = 720만원 ◇ 여과집진기 500㎥/분 초과 방지시설 설치비는 500㎥/분 방지시설 설치비를 이용하여 산정 - 시설용량 600㎥/분 설치비* : 8,000만원 + 1,600만원 = 9,600만원 * 시설용량 500㎥/분의 설치비(8,000만원)에서 100㎥/분 당 설치비(8,000만원 × 100/500=1,600만원)를 산정하여 합산 - 시설용량 650㎥/분 설치비* : 8,000만원 + 2,400만원 = 10,400만원 * 시설용량 500㎥/분의 설치비(8,000만원)에서 150㎥/분 당 설치비(8,000만원 × 150/500 = 2,400만원)를 산정하여 합산